Ф.И.О.: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ш\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

О\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К договору №\_\_ от «\_\_\_»\_\_ \_\_\_\_г.

З\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Конструкция двери** | | | **Стоимость** |
| **Толщина стали мм.** | | |  |
| **Внешняя рама** *уголок 63 порог* | | |  |
| **Внутренняя рама  *уголок 45*** | | |  |
| **Вставка сверху** | | |  |
| **Вставка сбоку** | | |  |
| **Крепление косяка** 8 шт уши длинной см. | | |  |
| **Ответна рама уголок 45** | | |  |
| **Количество «ребер жесткости» 2 шт** | | |  |
| **Установка шарниров 2 шт** | | |  |
| **Установка противовзломной планки** | | |  |
| **Установка противовзломных ригелей** *+ ШТЫРИ* | | |  |
| **Установка утеплителя** *Базальтовая плита* | | |  |
| **Резиновое уплотнение** *хорда 3 слоя* | | |  |
| **Модель**  **замка** |  | |  |
| **2.** | |  |
| **Цилиндровый механизм** | | |  |
| **Вертикальный привод** | | |  |
| **Монтаж второго замка** | | |  |
| **Модель фурнитуры** | | |  |
| **Модель накладки** | |  |  |
|  |  |
| **Модель задвижки** | | **1.** |  |
| **2.** |  |
| **Установка задвижки шт. \*250руб.** | | |  |
| **Глазок** | | |  |
| **Стеклопакет** | | |  |
| **Наружная отделка** | | |  |
| **Рисунок из ковки** | | |  |
| **Наличник снаружи** | | |  |
| **Покраска рамы порошком** | | |  |
| **Внутренняя отделка** | | |  |
| **Доводчик (монтажом)** | | |  |
| **Уличная (обработка изнутри)** | | |  |
| **Демонтаж двери** | | |  |
| **Спуск и вывоз демонт. Двери. металлической** *250 руб \_\_\_\_\_\_\_\_\_эт.* | | |  |
| **Подъем металлической двери** *160руб \_\_\_\_\_\_\_\_\_эт. лифт* | | |  |
| **Монтаж двери\*** | | |  |
|  | | |  |
| **Доставка** | | |  |
|  | | |  |
| **СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА** | | |  |
| Монтаж «\_\_\_» \_\_ 2017г. (Дата монтажа условная и может корректироваться по техническим причинам) | | | |

***\*****Стоимость монтажа двери не включает в себя отделочные работы по обрезанию пены, шпаклевочные, а также другие отделочные работы с откосами.*


ОБЩАЯ СУММА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПРЕДОПЛАТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Сумма подлежащая уплате\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лыков А.Е./ Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Адрес: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 37 ТЦ «Строймастер» отдел фирмы МАРШАЛ. Тел. 8(342)250-15-73

**Памятка**

**Уличные двери**

При соблюдении необходимых условий изготовления и монтажа металлической двери на улицу, фирма «МАРШАЛ» гарантирует сохранность её внешнего вида и увеличение срока эксплуатации.

1. Влажность внутри помещения не более 50%
2. Наличие холодного тамбура не менее 2 кв.м
3. Наличие навеса или козырька над дверью предотвращающего попадание осадков и прямых солнечных лучей. Вынос козырька вперёд должен составлять не менее 50% от высоты его установки. Вынос козырька в стороны должен быть не менее 60 см от края двери с каждой стороны.
4. Наличие замка на двери без вертикального привода вверх и вниз (без тяг). Замок желательно установить следующих фирм производителей: CISA, MOTTURA, Гардиан.
5. Наличие внутренней антикоррозийной обработки металла.
6. Наличие утеплителя внутри двери, резинового уплотнителя по периметру в 2 слоя,
7. После установки двери необходимо утепление внутренних откосов или штукатурные работы.
8. При монтаже двери в деревянный дом из бруса или бревна необходимо изготовление наружной рамы из квадратного профиля 60х60, заполненного утеплителем. Монтаж двери рекомендуется в середину проёма.
9. В помещениях с высокой проходимостью людей необходимо наличие устройства дозакрывания двери (Доводчик).

Фирма «МАРШАЛ» несёт гарантийные обязательства в полном объёме при соблюдении всех необходимых условий изготовления и монтажа металлической уличной двери.